RUSSIAN

Файл предназначен для разблокировки заводской прошивки L3+ с сигнатурой.

1. Заходим в о вкладку UPGRADE
2. Выбираем файл REMSIG вместо прошивки
3. Снимаем галочку с «keep settings»
4. Начинаем установку
5. При сообщении о неудачной попытки установки нажимаем на BACK
6. Выбираем прошивку 3.8.8 для WEB-установки
7. Устанавливаем прошивку

ENGLISH

The file is designed to unlock the factory L3 + firmware with a signature.

1. Go to the UPGRADE tab

2. Select the REMSIG file instead of the firmware

3. Uncheck "keep settings"

4. Beginning the installation

5. When you report an unsuccessful installation attempt, click on BACK

6. Choose firmware 3.8.8 for WEB installation

7. Install the firmware