RUSSIAN

Файл предназначен для разблокировки заводской прошивки L3+ с сигнатурой, выпущенной НЕ ПОЗДНЕЕ 31 мая 2019 года.

1. Заходим в о вкладку UPGRADE
2. Выбираем файл REMSIG вместо прошивки
3. Оставляем галочку на «keep settings»
4. Начинаем установку
5. При сообщении о неудачной попытки установки нажимаем на BACK
6. Выбираем прошивку 3.8.8 для WEB-установки
7. Устанавливаем прошивку

ENGLISH

The file is designed to unlock the factory L3 + firmware with a signature untill may 31, 2019

1. Go to the UPGRADE tab

2. Select the REMSIG file instead of the firmware

3. Check ON "keep settings"

4. Beginning the installation

5. When you report an unsuccessful installation attempt, click on BACK

6. Choose firmware 3.8.8 for WEB installation

7. Install the firmware